****

**Schnell montiert bei intakt bleibender Dachhaut**

**Neues BIS Yeti® 130 Kabelrinnen-Set für Flachdachinstallationen von Walraven**

Einfach und schnell Lüftungsleitungen, Klimageräte, RLT-Anlagen, Kabeltrassen und Wartungsplattformen auf Dächern installieren, ohne die Dachhaut zu verletzen. Dafür entwickelte Walraven das [Montagesystem zur Aufständerung von Flachdachinstallationen BIS Yeti®](https://www.walraven.com/de/flachdachinstallation/) für flache und bis zu sieben Grad geneigte Dächer. Es sichert geringstmögliche Belastung des Daches durch optimierte Lastverteilung. Vormontierte Sets sparen zusätzlich Montagezeit.

Das neue montagefertige [BIS Yeti® 130 Kabelrinnen-Set (BUP1000)](https://www.walraven.com/de/produkte/bis-yeti-130-kabelrinnen-set-bup1000/) ist eine flexible und schnell installierbare kostengünstige Lösung für Kabeltrassen und -rinnen und auch zur Montage von Rohren und kleinen Luftkanälen geeignet. Vordefinierte maximale Belastungswerte erübrigen eine vorherige Kalkulation.

**Filigran als solides Fundament**

Die Montageschiene aufdrücken, schon rastet sie automatisch sicher im Montagefuß [BIS Yeti® 130](https://www.walraven.com/de/produkte/bis-yeti-130-montagefus/) ein. So ist der nur 13 mal 13 Zentimeter große Walraven-Montagefuß die sichere Basis für Unterkonstruktionen von Lüftungsleitungen, Rohren und Kabeltrassen auf Flachdächern. [Einfach ein kostenloses Exemplar ausprobieren!](https://www.walraven.com/de/flachdachinstallation/musterexemplar-bis-yeti-130/)

Der [BIS Yeti® 130 Montagefuß](https://www.walraven.com/de/produkte/bis-yeti-130-montagefus/)

* ermöglicht horizontale und vertikale Anbindungen
* ist durch sein geringes Eigengewicht komfortabel montiert.
* Die mitgelieferte Antivibrationsmatte absorbiert Schall sowie Vibrationen und schützt die Dachmembran vor Verletzungen.
* Der Grundkörper des BIS Yeti® 130 besteht zu einhundert Prozent aus recyceltem Kunststoff und ist vollständig wiederverwertbar.

[**Ein kostenloses Exemplar BIS Yeti® 130 Montagefuß ausprobieren**](https://www.walraven.com/de/flachdachinstallation/musterexemplar-bis-yeti-130/)